|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  постановлением администрации  Минераловодского муниципального округа Ставропольского края  от № |

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Минераловодского муниципального округа Ставропольского края

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование помещения, строения | Наименования первичных средств пожаротушения,  их количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Квартиры, комнаты в многоквартирных жилых домах | Огнетушитель с рангом тушения модельного очага не менее 0,7А, 21В, С, Е в количестве не менее 1 единицы на квартиру |
| 2. | Индивидуальные жилые и дачные дома | Для внутренних жилых помещений огнетушитель с рангом тушения модельного очага не менее 0,7А, 21В, С, Е в количестве не менее 1 единицы.  В дома емкости с водой объемом не менее 200 л, 2 ведра (в летнее время).  На участке, прилегающем к дому - немеханизированный пожарный инвентарь (лом, багор, ведра, ящик с песком емкостью не менее 0,5 м(3)) |
| 3. | Индивидуальные гаражные боксы | Огнетушитель с рангом тушения модельного очага не менее 2А, 55В, С, Е в количестве 1 единицы на 1 машино-место.  Ящик с песком емкостью не менее 0,5 м(3) с лопатой - 1 единица на помещение.  Покрывало для изоляции очага возгорания размером не менее 2 x 1,5 метра.  Трос, буксирная тяга - 1 единица на 1 автомобиль |
| 4. | Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы и другие) | Огнетушитель с рангом тушения модельного очага не менее 0,7А, 21В, С, Е в количестве не менее 1 единицы.  Покрывало для изоляции очага возгорания размером не менее 1 x 1 метр |
| 5. | Комнаты квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, | Автономные дымовые пожарные извещатели в исправленном состоянии |
| 1 | 2 | 3 |
|  | в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 метра.

2. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 килограмм (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.

3. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 литров и комплектоваться ведрами. Оборудуется на период установления на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края особого противопожарного режима.

4. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,5 кубических метров и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

5. Собственники комнат квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении имеют право бесплатной установки автономными дымовыми пожарными извещателями, в соответствии с постановлением администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края от 15.01.2025 г. № 38 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде обеспечения автономными дымовыми пожарными извещателями мест проживания малоимущих многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.